KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.5.2 검사일부 생략 4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품 법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 밸브에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(다만, API, ANSI, JIS, ASME로 제조한 경우에는 등록기준에 따른 제조자의 검사성적서로 할 수 있다)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 밸브의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. (1) 재료검사 (2) 비파괴검사 (3) 내구성능검사 (4) 내압검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시 (5) 기압검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시	4.5.2 --------- 4.5.2.1 ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ----- (2) ------- (3) -------- (4) 내압검사 (5) 기밀검사	ㅇ 내압시험을 재 실시할 경우 압력용기등의 안전성의 저하를 초래하고, 외국의 기준에서도 동 기준을 규정하고 있지 않아 이를 삭제