KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2.3 압력을 받는 부분에는 다음 기준에 따른 규격에 적합한 재료(이하 “규격재료”라 한다), 각 형식별 KS규격, 국제공인규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다. (1) ~ (39) (생 략) (40) KS D 3758(배관용 이음매 없는 니켈-크롬-철합금 관) (41) ~ (52) (생 략) (53) KS D 5201(동 및 동합금의 판 및 띠) (54) ~ (57) (생 략) (58) KS D 5574(배관용 타이타늄관) (59) KS D 5575(열교환기용 티타늄관 및 티타늄합금강) (60) KS D 5604(티타늄 및 티타늄 합금봉) (61) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) (62) KS D 6000(티탄 판 및 조) (63) ~ (66) (생 략) (67) KS D 6726(배관용 티탄 및 팔라듐합금 관) (68) ~ (73) (생 략)	3.2.3 ---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (39) (현행과 같음) (40)-------(배관용 이음매 없는 니켈-크로뮴-철 합금 관) (41) ~ (52) (현행과 같음) (53) -------(구리 및 구리합금의 판 및 띠) (54) ~ (57) (현행과 같음) (58) -------(타이타늄 및 타이타늄합금-이음매 없는 관) (59) -------(열교환기용 타이타늄관 및 타이타늄합금 관) (60) -------(타이타늄 및 타이타늄합금-봉) (61) ----------------------------- (62) -------(타이타늄 및 타이타늄합금의 판 및 띠) (63) ~ (66) (현행과 같음) (67) -------(타이타늄 및 타이타늄합금 용접관) (68) ~ (73) (현행과 같음)	ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지
3.8.2.1.3 밸브의 용접부는 KS B 0845(강용접부의 방사선 투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따른 방사선투과시험결과 3류 이상이어야 하며, 방사선투과시험이 어려운 경우에는 KS D 0213(철강재료의 자분탐상 시험방법)에 따른 자분탐상시험 또는 KS B 0816(침투탐상 시험방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따른 침투탐상시험을 실시하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다. <개정 14.11.17> (1) ~ (3) (생 략)	3.8.2.1.3 --------------(강 용접 이음부의 방사선 투과시험방법)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (3) (현행과 같음)	ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지