KGS AA431[도시가스 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준] 개정안 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

3.2.1 압력조정기 각부의 재료는 표 3.2.1 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 오리피스는 표 3.2.1의 사용구분에 따른 재료를 사용하고, 파일럿 부분은 제외한다.

표 3.2.1 압력조정기 각부의 재료

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸통	덮개	헤드 Head	오리피스	밸브	스프링
강제	<생략>
<생략>
스테인리스강제	<생략>
<이하 생략>

3.2.1

표 3.2.1

강재	<현행과 같음>
<현행과 같음>
강재	<현행과 같음>
<이하 현행과 같음>

ㅇ‘강제’를 ‘강재’로 용어오류수정