KGS AA535(가스용 금속플렉시블호스 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.2 이음쇠의 재료는 표 3.2.2 또는 사용상 이와 같은 수준 이상의 품질을 가지는 것으로 한다.

표 3.2.2 이음쇠의 재료

재 질	재 료
강	KS D 3503(일반구조용 압연강제)
주 철	KS D ISO 5922(가단주철품)
동합금	KS D 5101(구리 및 구리합금봉)

<주석 신설>

3.2.2 ------------------------------------------------.

표 3.2.2 이음쇠의 재료

--	--
--	-----------------
--	SPS-KOSA0179-ISO5922-5244가단주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경
---	-----------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.