KGS AA535[가스용 금속플렉시블호스 제조의 시설·기술·검사 기준] 개정안 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

3.2.1 튜브의 재료는 표 3.2.1에 표시한 재료 또는 사용상 이와 같은 수준 이상의 품질을 가지는 것으로 한다.

표 3.2.1 튜브의 재료

재 질	재 료
동 합 금	KS D 5201(구리 및 구리합금의 판 및 띠) KS D 5301(이음매없는 구리 및 구리 합금관)
<생략>

3.2.2 이음쇠의 재료는 표 3.2.2 또는 사용상 이와 같은 수준 이상의 품질을 가지는 것으로 한다.

표 3.2.2 이음쇠의 재료

재 질	재 료
강	KS D 3503(일반구조용 압연강제)
<현행과 같음>
동합금	KS D 5101(구리 및 구리합금봉)

3.2.1

표 3.2.1

구리
<현행과 같음>

3.2.2

표 3.2.2

	( 강재)
<현행과 같음>
구리합금

ㅇ‘강제’를 ‘강재’로‘동합금’을 ‘구리합금’로 용어오류수정