KGS AA912(고압가스용 기화장치 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.2.2.7 기화통의 기체부분 및 증기, 온수가열식의 배관 또는 동체에는 각각 온도계(임계온도 -50 ℃ 이하인 액화가스용 기화장치는 제외)및 압력계(온수가열방식의 온수 부분은 제외)를 설치한다. 다만, 다른 부분에서 온도 및 압력을 측정할 수 있는 기구는 그러하지 아니한다.	5.2.2.7 --------가 통하는 부분으로서 배관 또는 동체에는 압력계를 설치하고, 증기 또는 온수가열식에는 열매체의 온도를 측정하기 위한 온도계(임계온도 -50 ℃ 이하인 액화가스용 기화장치는 제외)------. --, ------------------------.	ㅇ AA911 개정에 따른 문구 수정