KGS AA913(고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2.1 실린더캐비닛을 구성하는 배관계(튜브와 피팅류) 및 압력계·유량계 등의 기기류(이하 “기기류”라 한다)에 사용하는 재료는 그 실린더캐비닛의 안전성을 확보하기 위하여 사용하는 가스의 종류·압력·온도 및 사용환경에 적절한 것으로 하되, 배관계의 재료는 다음과 같이 한다. 3.2.1.1 배관계의 재료 압력을 받는 배관계(이하 “내압부분”이라 한다)의 재료는 가스의 종류·압력·온도 및 사용환경에 따라 다음에서 정한 규격의 것 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 갖는 것을 사용한다. 3.2.1.1.1 관재료 (1) ~ (9) (생 략) (10) KS D 3758(배관용 이음매 없는 니켈-크롬-철합금 관) (11) KS D 5301(이음매 없는 동 및 동합금관의 규격 중 무산소동·타프피치 동·인탈산동·단동·황동·규소청동) (12) ~ (13) (생 략) (14) KS D 5574(배관용 티탄관) (15) (생 략) 3.2.1.1.2 형·판·대재 (1) KS D 3503(일반구조용 압연강제)(1) (2) KS D 3560(보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브덴강 강판) (3) ~ (5) (생략) (6) KS D 3538(보일러 및 압력용기용 망간·몰리브덴강 및 망간·몰리브덴·니켈합금강 강판) (7) ~ (13) (생 략) (14) KS D 3543(보일러 및 압력용기용 크롬 몰리브덴강 강판) (15) ~ (20) (생 략) (21) KS D 5201(동 및 동합금의 판 및 조의 규격 중 무산소동·타프피치동·인탈산동·네이벌황동·알루미늄청동·백동) (22) KS D 5546(니켈동 합금판) (23) KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금판 및 조) (24) KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금압출형재) (25) KS D 6000(티탄판 및 조) 3.2.1.1.3 단조품 (1) ~ (3) (생 략) (4) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알류미늄 합금단조품) 3.2.1.1.4 주조품 (1) ~ (11) (생 략) 3.2.1.1.5 봉재료 (1) ~ (7) (생 략) (8) KS D 5101(동 및 동합금봉의 규격 중 무산소동, 타프피치동, 인탈산동, 황동, 쾌삭황동, 단조용황동, 네이벌황동) (9) KS D 6763(알루미늄 및 알루미늄 합금봉 및 선) (10) KS D 5604(티탄봉)	3.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.2.1.1 -------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.2.1.1.1 --- (1) ~ (9) (현행과 같음) (10) -------(배관용 이음매 없는 니켈-크로뮴-철합금 관) (11) -------(이음매 없는 구리 및 구리합금 관의 규격 중 무산소동, 타프피치동, 인탈산동, 단동, 황동) (12) ~ (13) (현행과 같음) (14) -------(타이타늄 및 타이타늄합금-이음매 없는 관) (15) (현행과 같음) 3.2.1.1.2 --------- (1) -------(일반 구조용 압연 강재)(1) (2) -------(보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브데넘강 강판) (3) ~ (5) (현행과 같음) (6) ------(보일러 및 압력용기용 망가니즈 몰리브데넘강 및 망가니즈 몰리브데넘 니켈강 강판) (7) ~ (13) (현행과 같음) (14) ------(보일러 및 압력용기용 크로뮴 몰리브데넘강 강판) (15) ~ (20) (현행과 같음) (21) --------(구리 및 구리합금의 판 및 띠의 규격 중 무산소동, 타프피치동, 인탈산동, 네이벌황동, 알루미늄청동, 백동) (22) --------(니켈 및 니켈합금 판 및 조) (23) --------(알루미늄 및 알루미늄 합금판 및 띠) (24) ----------------------------- (25) --------(타이타늄 및 타이타늄합금의 판 및 띠) 3.2.1.1.3 --- (1) ~ (3) (현행과 같음) (4) ---------------(알루미늄 및 알루미늄 합금단조품) 3.2.1.1.4 --- (1) ~ (11) (현행과 같음) 3.2.1.1.5 --- (1) ~ (7) (현행과 같음) (8) KS D 5101(구리 및 구리합금 봉의 규격 중 무산소동, 타프피치동, 인탈산동, 황동, 쾌삭황동, 단조황동, 네이벌황동) (9) ------------------------------ (10) KS D 5604(타이타늄 및 타이타늄합금-봉)	ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지 ㅇ KS D 5301 규격에서는 규소청동을 규정하고 있지 않아 삭제 ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지 ㅇ 오타 수정 ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지 ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지
3.2.2.4 사용하여서는 안 되는 재료 다음의 재료는 내압부분의 재료로 사용하지 아니하도록 한다. (1) ~ (2) (생 략) (3) KS D 3583(배관용 아아크 용접 탄소강관) (4) KS D 4301(회주철품) 3.2.2.5 탄소강 강재의 사용제한 3.2.2.5.1 (생 략) 3.2.2.5.2 KS D 3515(용접구조용 압연강제)[1종 A, 2종 A, 3종 A를 제외한다]는 설계압력이 3 ㎫을 초과하는 배관계에 사용하지 아니하도록 한다. 3.2.2.6 (생 략) 3.2.2.7 동·동합금 및 니켈동합금의 사용제한 3.2.2.7.1 동·동합금 및 니켈동합금은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 부표 1에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하는 경우 사용하지 아니하도록 한다. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것은 제외한다. 3.2.2.7.2 동 및 동함유량이 62 %를 초과하는 합금은 내부 유체에 아세틸렌이 함유된 경우 사용하지 아니하도록 한다. 3.2.2.8 (생 략) 3.2.2.9 티탄의 사용제한 티탄은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 부표 1에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 아니하도록 한다.	3.2.2.4 -------------- ----------------------------------. (1) ~ (2) (현행과 같음) (3) -------(배관용 아크 용접 탄소강관) (4) ------------ 3.2.2.5 ------------ 3.2.2.5.1 (현행과 같음) 3.2.2.5.2 ------(용접구조용 압연강재)-----------------------------------------------------. 3.2.2.6 (현행과 같음) 3.2.2.7 구리·구리합금 ------------- 3.2.2.7.1 구리·구리합금 ---------------------------------------------------------------------------------. --, -------------------------. 3.2.2.7.2 구리의 함유량---------------------------------------------. 3.2.2.8 (현행과 같음) 3.2.2.9 타이타늄------ 타이타늄---------------------------------------------------------------------.	ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지 ㅇ 오타 수정 ㅇ 한국산업표준(KS)에서 사용되는 재료명과 일치 ㅇ 한국산업표준(KS)에서 사용되는 재료명과 일치