KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.5.2 검사일부 생략 4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품 법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 탱크에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 탱크의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. (1) 재료검사(모재 및 용접부) (2) 용접 적정성검사 (3) 비파괴검사 (4) 내압검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시 (5) 단열성능시험(초저온용에 한함) 4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품 4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제 탱크가 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 검사의 일부를 생략 할 수 있다. 다만, 내압검사일이 2년 이상 경과한 경우에는 내압검사를 실시한다.	4.5.2 --------- 4.5.2.1 ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ------------- (2) --------- (3) ------ (4) 내압검사 (5) ---------------- 4.5.2.2 -------------- 4.5.2.2.1 -------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------. <단서 삭제>	ㅇ 내압시험을 재 실시할 경우 압력용기등의 안전성의 저하를 초래하고, 외국의 기준에서도 동 기준을 규정하고 있지 않아 이를 삭제