KGS AC216 (고압가스용 재충전금지 용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.4.2 제품에 대한 검사 4.4.2.1 설계단계검사 (생 략) 4.4.2.2 생산단계검사 생산단계검사는 용기가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다. 4.4.2.2.1 제품확인검사 (1) ~ (2-3) (생 략) (2-4) 밸브재료 인장검사 (2-4-1) 밸브재료는 (2-4-2)부터 (2-4-4)까지에서 정한 방법에 따라 인장검사를 실시하여 적합하여야 한다. 다만, 밸브의 본체를 다음에 정한 재료(이하 “밸브규격재료”라 한다)로 제조한 경우에는 밸브재료인장시험을 생략할 수 있다. (2-4-1-1) KS D 3710(탄소강 단강품) SF440A 만을 말한다. (2-4-1-2) KS D 4125(저온압력용기용 단강품) SFL2만을 말한다. (2-4-1-3) KS D 4115(압력용기용 스테인레스강 단강품) STSF304, STSF304L, STSF316 및 STSF316L만을 말한다. (2-4-1-4) KS D 5101(구리 및 구리 합금봉) C3604, C3712, C3771, C4641, C4622 및 C6782만을 말한다. (2-4-1-5) KS D 6770(알루미늄 및 알루미늄합금 단조품) 2014 및 6061만을 말한다.	4.4.2 제품에 대한 검사 4.4.2.1 설계단계검사 (생 략) 4.4.2.2 생산단계검사 -----------------------------------------------------------------------. 4.4.2.2.1 제품확인검사 (1) ~ (2-3) (생 략) (2-4) ------ (2-4-1) ------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------. (2-4-1-1) --------------------------- (2-4-1-2) ------------------------------. (2-4-1-3) ------------------------------ ------------------------------. (2-4-1-4) ------------------------------ ------------------. (2-4-1-5) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알루미늄합금 단조품) -----. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.