KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.3.1.2 문자의 크기 용기에 사용하는 문자의 크기, 의료용 띠의 표시방법은 다음 그림과 같이 한다. 다만, 내용적 20 L 미만 용기의 문자 및 그림의 크기는 각각 10 ㎜ 이상 및 50 ㎜ × 50 ㎜로 할 수 있다. 산소 액화염소 아세틸렌 LPG 그림 5.3.1.2① 일반·공업용 용기 산소 질소 그림 5.3.1.2② 의료용 용기	5.3.1.2 ------ ------------------------------- 다음 그림과 같이 하며, 문자의 크기에 대한 허용오차는 ±10 ㎜로 한다. ----------------------------- --- 산소 액화염소 아세틸렌 LPG 그림 5.3.1.2① ---------- 산소 질소 그림 5.3.1.2② --------	ㅇ 현장 작업조건을 고려하여 문자의 크기에 대한 허용오차를 정함.