현 행	개 정 안	개정사유
5. 재검사기준 5.1 (생 략) 5.2 재검사방법 용기의 재검사는 그 제품을 계속 사용할 수 있는지 확인하기 위하여 다음 방법으로 실시한다. 다만, 신규검사 또는 재검사를 받은 후 열처리(용기의 건조를 위한 열처리를 제외한다)를 하였거나 열영향을 받은 용기는 용기신규검사기준을 준용하여 검사를 실시한다. 5.2.1 재검사요령 5.2.1.1 내용적 5 L 미만 또는 125 L 이상인 용기 5.2.1.1.1 외관검사 용기의 내면 및 외면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식·금·주름 등이 없고, 용기에 도색 및 표시가 되어 있는 것을 적합으로 한다. 5.2.1.1.2 (생 략) 5.2.1.2 내용적 5 L 이상 125 L 미만인 용기 또는 카트리지 용기 5.2.1.2.1 외관검사 용기의 내면 및 외면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식·금·주름 등이 없고, 용기에 도색 및 표시가 되어 있는 것을 적합으로 하며, 세부적인 시험방법은 다음에 따른다. (1) 시험방법 용기 외부는 측정기기 및 육안으로 관찰하고, 용기내부는 조명기구를 이용하여 육안으로 관찰한다. (1-1)∼(1-4) (생 략) 5.2.1.2.2 음향검사 (1) 검사방법 용기의 고유진동수를 저해하지 아니하도록 나무망치 등으로 가볍게 동체를 두드린다. 카트리지용기는 법 제17조제2항제1호에 따른 첫 번째 및 두 번째 실시하는 재검사의 경우에는 음향검사를 생략할 수 있다. (2) 판정방법 (1)에 따른 검사 결과 맑은 소리가 길게 퍼지는 것을 적합으로 한다. 5.2.1.2.3 내압검사 내압검사는 내압시험압력 이상의 압력을 가하여 실시하고, 팽창측정시험은 누출 또는 이상팽창이 없고 영구증가율이 10% 이하를 적합으로 하며, 가압시험은 누출 또는 이상팽창이 없는 것을 적합으로 한다. (1)∼(3) (생 략) (4) 내압시험 면제 표준가스 또는 반도체가스용으로 사용하는 용기의 경우에는 5.2.1.2.3(1)에 따른 내압·가압시험을 초음파탐상시험 등 한국가스안전공사가 인정하는 방법으로 갈음할 수 있다.	5. ----- 5.1 (생 략) 5.2 ----- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.2.1 ----- 5.2.1.1 ------------------ 5.2.1.1.1 -------- --------------------------------------------용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 용기의 각인, 도색 및 표시가 되어있는 것을 적합으로 하며 용기에 각인된 사항의 식별이 곤란한 경우에는 불합격 처리한다. 5.2.1.1.2 (현행과 같음) 5.2.1.2 -------------------------------- 5.2.1.2.1 ----- ------------------------------------------------,용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 용기의 각인, 도색 및 표시가 되어있는 것을 적합으로 하되 용기에 각인된 사항의 식별이 곤란한 경우에는 불합격 처리하며----------------- -------------- (1) 시험방법 용기 외부는 측정기기 및 육안으로 관찰하고, 용기내부(5.2.1.2.3(4)에 따른 용기는 제외한다)-------------- (1-1)∼(1-4) (생 략) 5.2.1.2.2 ------ (1) ---- --------------------------------------------------------5.2.1.2.3(4)에 따른 용기와 법 제17조제2항제1호에 따른 첫 번째 및 두 번째 실시하는 재검사의 카트리지 용기는 음향검사를 생략할 수 있다. (2) ------- --------------------------------------- 5.2.1.2.3 ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1)∼(3) (생 략) (4) --------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 용기정보 인식이 어려운 용기는 불합격 처리함을 명확하게 함. ㅇ 용기정보 인식이 어려운 용기는 불합격 처리함을 명확하게 함. ㅇ 내압시험을 UT로 대체하는 용기는 용기밸브를 부착한 상태에서 검사를 할 수 있도록 함. ㅇ 내압시험을 UT로 대체하는 용기는 음향검사를 생략할 수 있도록 함.

KGS AC218(고압가스용 이음매없는 용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유