KGS AC413(액화석유가스용 복합재료용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증비서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

표 4.5.2.1 생략 가능한 검사항목

검사항목	검사 실시 여부
라이너 배치검사[4.4.2.2.1(2-2)]	합격증빙서류로 갈음
복합재료 배치검사[4.4.2.2.1(2-3)]	합격증빙서류로 갈음
상온압력반복검사[4.4.2.2.1(2-4-1)]	합격증빙서류로 갈음(다만, 검사일로부터 2년 이상 경과 시는 재시험 실시)
파열검사 [4.4.2.2.1(2-4-2)]	합격증빙서류로 갈음(다만, 검사일로부터 2년 이상 경과 시는 재시험 실시)

4.5.2 -----------

4.5.2.1 -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 생산단계검사를 --------- ------------

표 4.5.2.1 ------- 생산단계검사항목

생산단계검사항목	--------------
----------------------	----------------
----------------------	----------------
----------------------	------------------------------------------
------- -----------	-----------------------------------------

ㅇ설계․생산단계검사 모두 해당되는 것으로 해석되므로 생산단계검사만 적용하도록 문구 명확화

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기 등이 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 검사의 일부를 생략할 수 있다. 다만, 상온압력반복검사 및 파열검사일이 1년 이상 경과한 경우에는 상온압력반복검사 및 파열검사를 실시한다.

4.5.2.2 ----------------------

4.5.2.2.1 ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 생산단계검사의 -------- --------------------------------------------------------------