KGS FP651(고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.2.3.2 앵커보울트·너트·평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 적합한 것 또는 이들과 동등이상의 강도를 가진 것 중 적당한 것으로 한다. (1) ~ (9) (내용 생략) (10) KS D 3723(특수 볼트용 합금봉강) <주석신설>	2.2.3.2 --------------------------------- --------------------------------------------------- (1) ~ (9) (현행과 같음) (10) SPS-KOSA0028-D3723-5093(특수 보울트용 합금봉강) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ 압력용기 관련 폐지 KS표준을 KGS Code화 ㅇ 압력용기 관련 폐지 KS표준을 KGS Code화
2.4.3.2 고압설비의 두께계산 방법은 다음과 같다. 2.4.3.2.1 상용압력이 29.4 ㎫ 이하인 고압설비(다충 원통을 제외한다)의 두께계산은 KS B 6733(압력용기-기반규격)에 따른다.	2.4.3.2 ----------------------- 2.4.3.2.1 -------------------------------- -------KS B 6750(압력용기-설계 및 제조일반))------
2.5.1.2 고압배관 재료 2.5.1.2.1 사업소 밖에 설치하는 고압배관등에 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음 기준에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용한다. (1) 관 재료 (1-1) ~ (1-3) (내용 생략) (1-4) KS D 3570(고온배관용 탄소강관) (1-5) KS D 3573(배관용 합금강 강관) (1-6) ~ (1-15) (내용 생략) (2) 형·판·대재 (2-1) ~ (2-24) (내용 생략) (3) 단조품 (3-1) ~ (3-3) (내용 생략) (3-4) KS D 6770(알루미늄 및 알류미늄 합금단조품) (4) 주조품 (4-1) KS D 4101(탄소강 주강품) (4-2) KS D 4106(용접구조용 주강품) (4-3) KS D 4103(스테인리스강 주강품) (4-4) KS D 4107(고온 고압용 주강품) (4-5) KS D 4111(저온 고압용 주강품) (4-6) KS D 4302(구상 흑연 주철품) (4-7) KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 흑심 가단 주철품 (4-8) KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 백심 가단 주철품 (4-9) KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 퍼얼라이트 가단주철품 (4-10) KS D 6733 부속서 5.A(덕타일 철주조품) (4-11) KS D 6733 부속서 5.B(맬리어블 철주조품) (4-12) ~ (4-13) (내용 생략) (5) 봉재료 (5-1) ~ (5-10) (내용 생략) <주석신설>	2.5.1.2 고압배관 재료 2.5.1.2.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ---- (1-1) ~ (1-3) (현행과 같음) (1-4) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온배관용 탄소강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-5) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-6) ~ (1-15) (현행과 같음) (2) -------- (2-1) ~ (2-24) (현행과 같음) (3) ---- (3-1) ~ (3-3) (현행과 같음) (3-4) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알류미늄 합금단조품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4) ---- (4-1) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4-2) SPS-KFCA-D4106-5009(용접구조용 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4-3) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4-4) SPS-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4-5) SPS-KFCA-D4111-5012(저온 고압용 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4-6) ------------------ (4-7) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 흑심 가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (4-8) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244((가단 주철품) 중 백심 가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (4-9) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 퍼얼라이트 가단주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (4-10) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 (4-11) KGS AC111 부록 J에서 정한 멜리어블 철주조품 (4-12) ~ (4-13) (현행과 같음) (5) ---- (5-1) ~ (5-10) (현행과 같음)
2.5.1.5 재료의 사용제한 2.5.1.5.1 사업소 밖에 설치하는 배관재료는 KS B 6733(압력용기의 기반규격) 중 표1.1-2.2에 표시된 허용응력 값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용하여서는 아니된다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에 대하여 다음 방법에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0 ℃미만에서 사용되는 배관 등의 재료로 사용하여서는 아니 된다.	2.5.1.5 재료의 사용제한 2.5.1.5.1 ------------------- KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 중 부표1-2------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2.5.1.5.4 다음의 주철품은 사업소밖에 설치하는 배관재료로 사용하지 아니한다. (1) KS D 4302(구상흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종 KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 흑심가단 주철품 1종 및 2종, 백심가단 주철품, 퍼얼라이트 가단주철품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. (1-1) ~ (1-4) (내용 생략) (2) KS D 4302(구상흑연 주철품)의 1종, 2종 및 KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 흑심 가단 주철품의 3종, 4종은 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. (2-1) ~ (2-4) (내용 생략) (3) KS B 6733부속서 5.A(덕타일 철주조품) 및 5.B(맬리어블 철주조품)은 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. (3-1) ~ (3-3) (내용 생략) <주석신설>	2.5.1.5.4 -------------------------------- ----- (1) ----------------------------------- SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCBM 30-06 -----------------------------. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-1) ~ (1-4) (현행과 같음) (2) ------------------------ SPS-KOSA0179- ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB 는----------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 -----. (2-1) ~ (2-4) (현행과 같음) (3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철주조품 ------------------------ (3-1) ~ (3-3) (현행과 같음)
2.5.1.5.5 다음의 동·동합금 및 니켈동합금은 사업소밖에 설치하는 배관재료로 사용하지 아니한다. (1) KS B 6733(압력용기의 기반규격) 중 표1.3에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하는 것. 다만, 압력계·액면계 연결관으로 사용하는 것을 제외한다. (2) 동 및 동함유량이 62 %를 초과하는 합금으로 내부 유체에 아세틸렌이 함유된 것.	2.5.1.5.5 -------------------------------- ---------------- (1) KS B 6750압력용기 - 설계 및 제조 일반) 중 부표1--------- ---------------------------------------------------- (2) ----------------------------------- -----
2.5.1.5.6 알루미늄 및 알루미늄합금은 KS B 6733(압력용기의 기반규격) 중 표1.3에 표시된 허용인장력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 아니한다. 다만, 압력계·액면계 연결관으로 사용하는 것을 제외한다.	2.5.1.5.6 -------------- KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반) 중 부표1--------------------------- -------------------------------------
2.5.1.5.7 티탄은 KS B 6733(압력용기의 기반규격) 중 표1.3에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 아니한다.	2.5.1.5.7 --- KS B 6750(압력용기의- 설계 및 제조 일반) 중 부표1-- ------------------------------------