KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5.4.2.1 배관의 재료는 다음 기준에 따른 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다. (1) 최고사용압력이 고압인 배관(액화가스의 경우에는 2 ㎏/㎠ 이상인 배관) (1-1) ~ (1-3) (내용 생략) (1-4) KS D 3570 (고온배관용 탄소강관) (1-5) KS D 3572 (보일러 열교환기용 합금강 강관) (1-6) KS D 3573 (배관용 합금강 강관) (1-7) ~ (1-8) (내용 생략) <주석신설>	1.5.4.2.1 ------------------------------- ----------------------- (1) ---------------------------------- ------- (1-1) ~ (1-3) (현행과 같음) (1-4) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온배관용 탄소강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-5) -------------------------- (1-6) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-7) ~ (1-8) (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.
2.5.2.6 배관은 다음 기준에 따른 재료이거나 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. (1) 최고사용압력이 고압인 배관(액화가스의 경우는 0.2 ㎫ 이상) (1-1) ~ (1-4) (내용 생략) (1-5) KS D 3570 (고온배관용 탄소강관) (1-6) KS D 3572 (보일러 열교환기용 합금강 강관) (1-7) KS D 3573 (배관용 합금강 강관) (1-8) ~ (1-9) (내용 생략) (2) ~ (4) (내용 생략) <주석신설>	2.5.2.6 -------------------------------- ------------------ (1) ---------------------------------- (1-1) ~ (1-4) (현행과 같음) (1-5) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온배관용 탄소강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-6) ------------------------- (1-7) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-8) ~ (1-9) (현행과 같음) (2) ~ (4) (내용 생략)