KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5.3.2.1 배관의 재료는 다음 기준에 따른 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다. (1) 최고사용압력이 고압인 배관(액화가스의 경우에는 2 ㎏/㎠ 이상인 배관) (1-1) ~ (1-3) (내용 생략) (1-4) KS D 3570 (고온배관용 탄소강관) (1-5) KS D 3572 (보일러 열교환기용 합금강 강관) (1-6) KS D 3573 (배관용 합금강 강관) (1-7) ~ (1-8) (내용 생략) <주석신설>	1.5.3.2.1 ------------------------------- ----------------------- (1) ---------------------------------- ------- (1-1) ~ (1-3) (현행과 같음) (1-4) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온배관용 탄소강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-5) -------------------------- (1-6) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-7) ~ (1-8) (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.
2.5.2.2 상용압력에 따른 배관 선정 배관의 재료는 상용압력의 구분에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가지는 것을 사용한다. 2.5.2.2.1 최고사용압력이 고압인 배관(액화가스의 경우에는 0.2 ㎫ 이상) (1) ~ (4) (내용 생략) (5) KS D 3570 (고온배관용 탄소강관) (6) KS D 3572 (보일러 열교환기용 합금강 강관) (7) KS D 3573 (배관용 합금강 강관) (8) ~ (9) (내용 생략) <주석신설>	2.5.2.2 상용압력에 따른 배관 선정 --------------------------------------------------------------------- 2.5.2.2.1 --------------------------------- (1) ~ (4) (현행과 같음) (5) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온배관용 탄소강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (6) ------------------------- (7) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (8) ~ (9) (현행과 같음)