KGS FU212(특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.4.3 가스설비 두께 및 강도 가스설비는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있도록 다음 기준에 적합한 두께 및 강도를 가지는 것으로 한다. 2.4.3.2 고압가스설비의 두께계산 방법은 다음과 같다. 2.4.3.2.1 상용압력이 29.4㎫ 이하인 고압가스설비(다충 원통을 제외한다)의 두께계산은 KS B 6733(압력용기-기반규격)에 따른다.	2.4.3 가스설비 두께 및 강도 --------------------------------------------------------------------------------------------. 2.4.3.2 ------------------------------------. 2.4.3.2.1 ------------------------------------------------------------------------ KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)----.	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정
2.5.1 배관설비 재료 배관의 재료는 그 고압가스의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것으로 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 2.5.1.2 고압가스 배관재료 2.5.1.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음 각 호에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 재료를 사용한다. (1) 관 재료 (1-1) ~ (1-3) (생략) (1-4) KS D 3570(고온배관용 탄소강관) (1-5) KS D 3573(배관용 합금강 강관) (1-6) ~ (1-15) (생략) (2) (생략) (3) 단조품 (3-1) ~ (3-3) (생략) (3-4) KS D 6770(알루미늄 및 알류미늄 합금단조품) (4) 주조품 (4-1) KS D 4101(탄소강 주강품) (4-2) KS D 4106(용접구조용 주강품) (4-3) KS D 4103(스테인리스강 주강품) (4-4) KS D 4107(고온 고압용 주강품) (4-5) ~ (4-6) (생략) (4-7) KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 흑심 가단 주철품 (4-8) KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 백심 가단 주철품 (4-9) KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 퍼얼라이트 가단주철품 (4-10) KS D 6733 부속서 5.A(덕타일 철주조품) (4-11) KS D 6733 부속서 5.B(맬리어블 철주조품) (4-12) ~ (4-13) (생략) (5) (생략) <주석 신설>	2.5.1 배관설비 재료 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.5.1.2 고압가스 배관재료 2.5.1.2.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) 관 재료 (1-1) ~ (1-3) (현행과 같음) (1-4) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온배관용 탄소강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-5) SPS-KOSA0015-D3573-5079(배관용 합금강 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-6) ~ (1-15) (현행과 같음) (2) (현행과 같음) (3) -------- (3-1) ~ (3-3) (현행과 같음) (3-4) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알루미늄 합금단조품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4) -------- (4-1) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4-2) SPS-KFCA-D4106-5009(용접구조용 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4-3) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4-4) SPS-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (4-5) ~ (4-6) (현행과 같음) (4-7) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 흑심 가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (4-8) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 백심 가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (4-9) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 퍼얼라이트 가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (4-10) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 (4-11) KGS AC111 부록 J에서 정한 멜리어블 철주조품 (4-12) ~ (4-13) (생략) (5) (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ 압력용기 관련 폐지 KS표준을 KGS Code화
2.5.1.5 재료의 사용제한 2.5.1.5.1 배관재료는 KS B 6733(압력용기의 기반규격) 중 표1.1-2.2에 표시된 허용응력 값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용할 수 없다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에 대하여 다음 방법에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0℃ 미만에서 사용되는 배관 등의 재료로 사용하지 아니한다. 2.5.1.5.2 ~ 2.5.1.5.3 (생략)	2.5.1.5 재료의 사용제한 2.5.1.5.1 ---------KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표1-2------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.5.1.5.2 ~ 2.5.1.5.3 (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정
2.5.1.5.4 다음의 주철품은 배관재료로 사용할 수 없다. (1) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 3종·4종 및 5종, KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 흑심가단 주철품 1종 및 2종, 백심가단 주철품, 퍼얼라이트 가단주철품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. (1-1) 독성가스를 수송하는 배관등 (1-2) 설계압력이 0.2㎫ 이상인 가연성가스의 배관등 (1-3) 설계압력이 1.6㎫를 초과하는 가연성가스 및 독성가스외의 가스밸브 및 플랜지 (1-4) 설계온도가 0℃ 미만 또는 250℃를 초과하는 배관등 (2) KS D 4302(구상흑연 주철품)의 1종, 2종 및 KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 흑심 가단 주철품의 3종 및 4종은 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. (2-1) 독성가스를 수송하는 배관등 (2-2) 설계압력이 1.6㎫를 초과하는 밸브 및 플랜지 (2-3) 설계압력이 1.1㎫를 초과하는 가연성가스 및 독성가스외의 가스를 수송하는 내압부분으로 밸브 및 플랜지외의 것 (2-4) 설계온도가 0℃ 미만 또는 250℃를 초과하는 배관등 (3) KS B 6733부속서 5.A(덕타일 철주조품) 및 5.B(맬리어블 철주조품)는 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. (3-1) 독성가스(포스겐 및 시안화수소에 한정한다)를 수송하는 배관등 (3-2) 설계압력이 2.4㎫를 초과하는 밸브 및 플랜지 (3-3) 설계온도가 -5℃ 미만 또는 350℃를 초과하는 배관등 <주석 신설>	2.5.1.5.4 ------------------------------------. (1) -------------------------------------- SPS-KOSA0179 -ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB 30-06------------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 --------------------------------------------------------------. (1-1) ----------------------- (1-2) -------------------------------------- (1-3) ------------------------------------------------ -------------- (1-4) ------------------------------------------------ (2) -------------------------------------- SPS-KOSA0179 -ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB는------------ -----------------. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (2-1) ---------------------- (2-2) ------------------------- (2-3) ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- (2-4) ------------------------------------------------ (3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철주조품은------------------------------. (3-1) ----------------------------------------------- -------- (3-2) -------------------------------------- (3-3) ----------------------------------------------	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ 압력용기 관련 폐지 KS표준을 KGS Code화
2.5.1.5.5 다음의 동·동합금 및 니켈동합금은 배관재료로 사용할 수 없다. (1) KS B 6733(압력용기의 기반규격) 중 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하는 것. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다. (2) 동 및 동함유량이 62%를 초과하는 합금으로 내부 유체에 아세틸렌이 함유된 것 2.5.1.5.6 알루미늄 및 알루미늄합금은 KS B 6733(압력용기의 기반규격)중 부표1.3에 표시된 허용인장력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용할 수 없다. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다. 2.5.1.5.7 티탄은 KS B 6733(압력용기의 기반규격)중 부표1.3에 표시된 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용할 수 없다.	2.5.1.5.5 -------------------------------------------------------. (1) KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) -----------------------------------------------------------------------------------------. (2) --------------------------------------------------------------------- 2.5.1.5.6 --------------------------KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.5.1.5.7 ---KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표1-----------------------------------------------------------------.	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정