KGS FU332(용기에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.11.2 경계책 충전시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계 울타리를 설치한다. 2.11.2.1 저장설비 및 가스설비를 설치한 장소 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계 울타리를 설치하여 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다. 다만, 건축물 안에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계 울타리를 설치하지 아니할 수 있다. 2.11.2.2 ~ 2.11.2.3 (생 략)	2.11.2 ------ ---------------------------------------------------------------------. 2.11.2.1 ------------------------------------------------ 경계 울타리를 설치하고, 작업 등을 위한 관계자 출입이 완료되면 출입문을 잠금조치 되도록 하는 등 ------------. --------------------------------------------------------------. 2.11.2.2 ~ 2.11.2.3 (현행과 같음)	ㅇ 외부인 통제기능 강화 - 안전관리자 등 관계자가 작업 등을 위한 출입이 완료되면, 출입문 시건조치를 통해 외부인 출입통제를 강화 ※ 국민안전처 불시점검결과 개선요청 사항