KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.1.1.1 (생략) (1) 관재료 (1-1) ~ (1-5) (생략) (1-6) KS D 3570(고온 배관용 탄소 강관) (1-7) KS D 3572(보일러·열 교환기용 합금 강관) (1-8) KS D 3573(배관용 합금강 강관) (1-9) ~ (1-12) (생략) (2) 형·판·대재 (2-1) ~ (2-6) (생략) (3) 주조품, 단조품 (3-1) KS D 3710(탄소강 단강품) (3-2) KS D 4101(탄소강 주강품) (3-3) KS D 4106(용접 구조용 주강품) (3-4) KS D 4302(구상 흑연 주철품) (3-5) KS D ISO 5922(가단 주철품) (3-6)~(3-7) (생략) (3-8) KS B 6733 부속서 5.A(덕타일 철주조품) (3-9) KS B 6733 부속서 5.B(맬리어블 철주조품) (4) 봉재 (4-1)~(4-4) (생략) <주석 신설>	2.5.1.1.1 (현행과 같음) (1) --- (1-1)~(1-5) (현행과 같음) (1-6) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온 배관용 탄소강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-7)-------------------------- (1-8) SPS-KOSA0015-D3573-5090(배관용 합금강 강관) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-9)~(1-12) (현행과 같음) (2) ------ (2-1)~(2-6) (현행과 같음) (3) ------ (3-1) -------------- (3-2) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (3-3) SPS-KFCA-D4106-5009(용접 구조용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 (3-4) --------------- (3-5) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철물) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (3-6)~(3-7) (현행과 같음) (3-8) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 (3-9) KGS AC111 부록 J에서 정한 멜리어블 철주조품 (4) --- (4-1)~(4-4) (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ 압력용기 관련 폐지 KS표준을 KGS Code화
2.5.1.1.2 고압가스가 통하는 배관의 내압부분에는 다음 재료를 사용하지 아니한다. (1)~(2) (생략) (3) 주철품의 사용제한 (3-1) KS D 4302 (구상 흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종 KS ISO 5922(가단 주철품)의 1종 및 2종은 다음 경우에 사용하지 아니한다. (3-1-1)~(3-1-3) (생략) (3-2) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 1종 및 2종, KS ISO 5922(가단 주철품)의 3종 및 4종은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 사용하지 아니한다. (3-2-1)~(3-2-3) (생략) (3-3) KS B 6733부속서 5의 A(덕타일 철주조품) 및 B(맬리어블 철주조품)는 (3-3-1) 및 (3-3-2)의 경우에 사용하지 아니한다. (3-3-1)~(3-3-2) (생략) (4) (생략) <주석 신설>	2.5.1.1.2 ---------------------------- --------. (1)~(2) (현행과 같음) (3) ------------ (3-1) --------SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철물)--------------------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 ---- (3-1-1)~(3-1-3) (현행과 같음) (3-2)--------------SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철물)--------------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 ------------------. (3-2-1)~(3-2-3) (현행과 같음) (3-3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철주조품은---------------------------. (3-3-1)~(3-3-2) (현행과 같음) (4) (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ 압력용기 관련 폐지 KS표준을 KGS Code화
2.5.3.1 배관의 두께 산정기준 (1) (생략) (2) 내경에 대한 외경의 비가 1.5를 초과한 경우 (P>100σaη/2.6) [eqn: rm t= {D°} over {2} (~1- sqrt {{sigma _{a} eta -P} over {sigma _{a} eta +P}} `)] … (2.2) 식 (2.1) 및 식 (2.2)에서 t : 배관의 최소두께(㎜) D° : 배관의 외경(㎜) P : 상용압력(㎫) σa : KS B 6733(압력용기 기반규격) 중 부표의 허용응력에 규정된 재료의 인장강도(N/㎟) η : (생략)	2.5.3.1 배관의 두께 산정기준 (1) (현행과 같음) (2) ---------------------------- --------------- ------------- ----------- -------- -------- -------- σa : KS B 6750(압력용기-설계 및 제조일반) --------------------- η : (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정