KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설․기술․검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.4.2.2 생산단계검사 4.4.2.2.1 제품확인검사 제품확인검사는 가스히트펌프가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합한지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다. (1) ~ (2) (생 략) (3) 용접부 기계적검사 (3-1) ~ (3-2) (생 략) (3-3) 시험의 방법·기준 (3-3-1) 이음매 인장시험 (3-3-1-1) 이음매인장시험에 사용하는 시험편은 다음에 적합한 것으로 한다. (3-3-1-1-1) 시험판의 양끝에서부터 용접선에 수직으로 50 ㎜ 폭 분만큼을 잘라낸 나머지 부분에서 채취한다. (3-3-1-1-2) 형상 및 치수는 KS B 0833(맞대기용접이음의 인장 시험방법)에 따른다. 다만, 시험기의 능력이 부족하여 시험편의 판두께 그대로는 시험을 할 수 없는 경우에는 얇은 톱으로 필요한 두께로 절단한 것을 사용할 수 있다. (3-3-1-2) ~ (3-3-1-3) (생 략) (3-3-2) ~ (3-3-6) (생 략) (4) ~ (10) (생 략)	4.4.2.2 --------- 4.4.2.2.1 --------- -------------------------------------------------------------------. (1) ~ (2) (현행과 같음) (3) ------------ (3-1) ~ (3-2) (현행과 같음) (3-3) ---------- (3-3-1) ---------- (3-3-1-1) ----------------------------------. (3-3-1-1-1) -------------------------------------------------. (3-3-1-1-2) ------- KS B ISO 4136(금속 용접부 파괴시험-횡방향 인장시험)-----. --, --------------------------------------------------------------------. (3-3-1-2) ~ (3-3-1-3) (현행과 같음) (3-3-2) ~ (3-3-6) (현행과 같음) (4) ~ (10) (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지로 인한 인용 표준 명확화 - KS B 0833 폐지에 따라 대체표준인 KS ISO 4136을 인용