KGS AA312(차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8.2 재료성능 3.8.2.1 ~ 3.8.2.5 (생 략) 3.8.2.6 내온도사이클성능 가스가 접촉하는 부분에 사용되는 비금속재료는 1.8 MPa의 압력을 가하여 20 ℃와 65 ℃를 각각 1시간씩 유지하며 온도를 상승·하강하는 과정을 1회로 하여 총 48회를 유지한 후 3.8.1.2 및 3.8.3.2의 기준에 적합한 것으로 한다. 3.8.2.7 (생 략)	3.8.2 재료성능 3.8.2.1 ~ 3.8.2.5 (현행과 같음) 3.8.2.6 내온도사이클성능 --------------------------------- --------- - 20 ℃----------------------- --------------------------------- ---------------------------. 3.8.2.7 (현행과 같음)	ㅇ 오타수정