KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2 재료

긴급차단장치의 재료는 그 긴급차단장치의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.1 ~ 3.2.2 (생  략)

3.2.3 압력을 받는 부분에는 다음에서 정한 규격에 적합한 재료(이하 “규격재료”라 한다), 각 형식별 KS규격, 국제공인규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1)~(49) (생 략)

(50) KS D 4301(회 주철품)

(51) KS D 4302(구상 흑연 주철품)

(52)~(73) (생  략)

3.2.4 ~3.2.6 (생  략)

3.2 --

-----------------------------------------------------

3.2.1 ~ 3.2.2 (현행과 같음)

3.2.3 ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------.

(1)~(49) (현행과 같음)

(50) SPS-KFCA-D4301-5015(회 주철품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(51) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(52)~(73) (현행과 같음)

3.2.4 ~3.2.6

(현행과 같음)

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.7 표 3.2.7에서 정한 밸브나 밸브 부분 중 내압부분에는 3.2.4에 불구하고 표 3.2.7에서 정한 사용금지재료나 이와 유사한 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용하지 아니한다.

표 3.2.7 사용금지재료

번호	긴급차단장치 또는 긴급차단장치의 부분	사용금지 재료
5	◦독성가스용 긴급차단장치 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 긴급차단장치 ◦설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃를 초과하는 긴급차단장치	◦KS D4302(구상흑연주철품) ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244 (가단주철품)-흑심가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-퍼얼라이트가단주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-백심가단주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

<주석 신설>

3.2.7 ---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.7 --------

--	----------------- ---------	-------
-	◦----------- ◦----------------------------- ◦---------------------------------	◦SPS-KFCA-D4302-5016------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국기계전기전자시험연구원의 대체표준으로 변경 ◦-------------------------------------- ◦--------------------------------------- ◦----------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.