KGS AA335(그 밖의 배관용 밸브 중 글로브밸브 제조의 시설·기술·검사 기준)개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2 재료

밸브의 재료는 그 밸브의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.1 (생  략)

3.2.2 밸브의 몸통 및 덮개에 사용하는 재료는 표 3.2.3에 정한 것이나 인정규격의 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. <개정 12.12.28>

표 3.2.2 밸브의 몸통 및 덮개에 사용하는 재료 <개정 14.4.3, 16.1.8>

규격명	기 호	구 분
		인장강도① (N/㎟)	항복점① 또는 내력(N/㎟)	허용응력① N/㎟)	압력제한 N/㎟)	온도범위 (℃)	신율① (%)
KS D 4302 구상흑연주철품	GCD400	400	250	49	1.6	0～250	15

<주석 신설>

3.2 --

----------------------------------------------

3.2.1 (현행과 같음)

3.2.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------

표 3.2.2 --------------------------------

--	--	------
		-- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- --	-- -- --	----	---
SPS-KFCA-D4302-5016 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 -------	-	-	-	-	-	-	-

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.