KGS AA914(액화석유가스용 용기잔류가스회수장치 제조의 시설·기술·검사  기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2 재료 잔류가스회수장치의 재료는 그 잔류가스회수장치의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 3.2.1 배관(관 이음매 및 밸브를 포함한다. 이하 3.2.1에서 같다)의 재료는 다음 기준에 따라 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 것으로 한다. 다만, 온도 120 ℃ 이상에서 사용하는 배관과 강제냉각방식에 따라 -5 ℃ 이하로 유지되는 배관의 재료는 3.2.2에 따른다. 3.2.1.1 고압배관의 재료 3.2.1.1.1 고압가스가 통하는 배관의 압력을 받는 부분(이하“내압부분”이라 한다)에는 사용 조건에 따라 다음 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 재료를 사용한다. (1)~(21) (생 략) (22) KS D 4302(구상 흑연 주철물) (23)~(29) (생 략) 3.2.1.1.2 고압가스가 통하는 배관의 내압부분에는 다음 재료를 사용하지 아니한다. (1) 탄소강관 및 회 주철품의 사용제한 (1-1) 탄소함유량이 0.35 % 이상의 것으로 용접구조에 사용하는 재료 KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량에 대한 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다. (1-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관), KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소 강관) 및 KS D 4301(회 주철품)은 고압배관의 내압부분에 사용하지 아니한다. (2)~(2-2) (생 략) (3) 주철품의 사용제한 (3-1) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 3종·4종·5종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244가단 주철품)의 GCMB 30-06· GCMB 32-12는 다음의 장소에 사용하지 아니한다. (3-1-1) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관 (3-1-2) 설계압력이 1.6 ㎫ 이상인 가연성가스 및 독성가스외의 밸브 및 플랜지 (3-1-3) 설계온도가 0 ℃ 미만인 배관 (3-2) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 1종 및 2종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)의 GCMB 35-10은 다음 장소에 사용하지 아니한다. (3-2-1)~(4) (생 략) <주석 신설>	3.2 재료 ---------------------------------------------------------. 3.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.2.1.1 고압배관의 재료 3.2.1.1.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------. (1)~(21) (현행과 같음) (22) SPS-KFCA-D4302-5016-------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 (23)~(29) (현행과 같음) 3.2.1.1.2 ------------------------------------. (1)----------------- (1-1)------------------------------------------------------------------------------------ (1-2)-----------------------------------------SPS-KFCA-D4301-5015----------------------------. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 (2)~(2-2) (현행과 같음) (3) ------ (3-1) SPS-KFCA-D4302-5016-----------------------------------------------------------------------------. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 (3-1-1) ----------------------- (3-1-2) -------------------------------------- (3-1-3) ------------- (3-2) SPS-KFCA-D4302-5016------------------------------------------------------------------. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 (3-2-1)~(4) (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.