KGS AB132(중형가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.1 재료 재료는 보일러의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다. <개정 11.1.3> 3.1.1 재료는 사용조건에서 용융되지 않도록 충분한 내열성이 있어야 한다. <개정 11.1.3> 3.1.2 금속부품은 내식성재료나 그 표면에 내식처리를 한 것을 사용한다. 다만, 저장식의 경우에는 호칭두께 2.3 ㎜ 이상의 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 두께 2 ㎜ 이상의 KS D 4301(회주철품)로 할 수 있다. <개정 11.1.3> <주석 신설>	3.1--- ------------------------------------------ 3.1.1 ----------------------------------------------- 3.1.2 ------------------------------------------------------------------------------------- SPS-KFCA-D4301-5015------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.