KGS AB135(가스온수기 제조의 시설‧기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.6 경과조치 1.6.1~1.6.2 <생략> <신설>	1.6 ---- 1.6.1~1.6.2 <현행과 같음> 1.6.3 가스온수기와 배기통 접속부 변경에 관한 경과조치 3.2.13의 개정기준은 승인일(2017.6.2)로부터 1년이 경과한 날부터 적용한다.	ㅇ 경과조치 적용
3.2 구조 및 치수 3.2.1∼3.2.12 <생략> 3.2.13 온수기 배기통 접속부의 길이는 40 ㎜ 이상이고, 바깥지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{{0}#{````0.4`}}] ㎜ 이내이며, 배기통을 확실하게 접속할 수 있고 쉽게 이탈되지 아니하는 구조로 한다. 다만, 플랜지 이음 등으로 확실하게 접속할 수 있는 것은 제외한다.	3.2 ------- 3.2.1∼3.2.12 <현행과 같음> 3.2.13 --------------------------------- ------------------------------------- ----------------- 아니하도록 온수기와 배기통 접속부를 리브타입(전이중급배기통 방식은 제외한다)으로 한다. ----- ---------------------- 그러하지 아니하다. 그림 3.2.13 리브타입 연결부 예	ㅇ 연결부 이탈로 인한 CO중독사고 인명피해를 방지하기 위해 보일러와 배기통 접속방법 강화 및 표준화