KGS AB335[가스그릴 제조의 시설·기술·검사 기준] 항목별 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

3.1.1 가스가 통하는 부분의 재료 및 국물받이, 물접시는 사용 조건에서의 부식에 대하여 충분한 내식성이 있는 재료 또는 코팅재인 것으로 한다.

표 3.1.1 내식성이 있는 금속 재료

재료	내식성 금속재료의 규격
주물	<생 략>
다이캐스팅
스테인리스강재
표면처리강재
알루미늄 및 알루미늄합금재
동 및 동합금
그밖의 재료

3.1.1 ----------------------------------

------------------------------------

표 3.1.1---------------

----	--------------
---	<현행과 같음>
-----
-------
------
------ ------
구리 및 구리합금
------

ㅇ 동 및 동합금’을 ‘구리 및 구리합금’으로 용어수정