KGS AB336(이동식 부탄연소기 제조의 시설‧기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

1.6 경과조치

1.6.1 ～1.6.5 <생  략>

<신 설>

1.6 -------

1.6.1 ～1.6.5 <생  략>

1.6.6 3.6.3, 3.6.4.7의 개정 규정은 개정일(2017년 1월 9일)로부터  6개월이 경과한 날부터 시행한다.

ㅇ 기존 인쇄물의 소진 및 준비를 위해경과조치 신설

3.2 구조 및 치수

3.2.1 공통사항

3.2.1.1∼3.2.11 <생  략>

<신 설>

3.2 --------

3.2.1 -------

3.2.1.1∼3.2.11 <현행과 같음>

3.2.1.12 연소기는 용기의 접속방법 및 가스의 종류가 변경되는 별도의 부품(어댑터 등)을 갖지 아니한다.

ㅇ 가스안전공사 자체과제 “캠핑용 가스시설(캠핑장, 캠핑카, 용품) 및 이동형 LP가스 사용시설에 대한 안전연구”의 일환으로 이동식 부탄/프로판 연소기의 어댑터류를 이용한 용기 연결에 대해 안전성을 검토함

ㅇ 연소기가 용기 접속방법 및 가스의 종류를 변경할 수 있는 별도의 부품(어댑터 등)을 갖지 않도록 하여 연소기구조, 용기유형 및 가스종류 변경을 예방하고자 함.

3.4 성 능

3.4.1.7 카세트식 연소기의 염수분무성능

과압방지장치는  96시간 염수 분무시험을 한 후 공기중에 24시간 방치하고, 과압방지장치의 작동시험에 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 그릴은 그러하지 아니한다.

3.4  ------

3.4.1.7---------------

조리용 카세트식 연소기의 과압방지장치는 --------------

----------------------------------------------------

ㅇ 연소기가 음식물넘침 등 부식 환경에 노출된 경우 과압안전장치의 원활한 작동을 위하여 염수분무성능시험을 도입하여 부식에 의한 압력안전장치의 품질향상을 하기 위한 조항으로 조리용 카세트식만 해당됨을 명확히 함.

3.6 표시

3.6.1∼3.6.2 <생 략>

3.6.3 설명서 첨부

연소기에는 그 연소기를 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 취급설명서(시공방법을 포함한다)를 첨부한다.

(1) <신  설>

(2) <신  설>

(3) <신  설>

(4) <신  설>

3.6 ----

3.6.1∼3.6.2 <현행과 같음>

3.6.3 ---------

------------ 연소기의 안전한 사용을 위해 필요한 정보와 함께 다음 사항이 포함된 취급설명서를 제작하여 -----

(1) 제품에 대한 정보(사용용기유형 포함)

(2) 시공, 취급, 유지보수 및 안전수칙에 관한 사항

(3) 그림 3.6.3 (3)과 같은 경고표시

경    고

용기의 접속방법이 변경되는 부품(어댑터 등)을 사용하지 말 것.

그림 3.6.3 (3) 경고표시

(4) 난방용이나 등화용 연소기의 경우, 그림 3.6.3 (4)와 같은 경고 표시

경    고

텐트, 자동차안 등 밀폐된 장소에서 사용하지 마십시오. 산소결핍으로 일산화탄소 중독사고가 발생할 수 있습니다.

그림 3.6.3 (4) 경고표시

ㅇ 취급설명서의 필수 표시내용 및 경고표시를 명시하여 가스 안전 관련 정보제공

3.6.4 가스안전수칙 표시

3.6.4.1∼3.6.4.6 <생  략>

3.6.4.7 <신  설>

3.6.4 ------------

3.6.4.1∼3.6.4.6 <현행과 같음>

3.6.4.7 연소기에는“용기의 접속방법이 변경되는 부품(어댑터 등)을 사용하지 말 것”이라는 경고 문구를 보기 쉽고 지워지지 아니하도록 표시한다.

ㅇ 연소기의 용기 접속방법 및 가스의 종류를 변경할 수 있는 별도의 추가 부품(어댑터 등)을 사용하지 못하도록 표시