현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1.2 규칙 별표 7 제5호나목에 따라 허가대상 가스용품에서 제외되는 연소기는 다음과 같다. (1) 용접 및 절단 등에 사용되는 가스 토치 (2) 주물사 건조로, 인쇄잉크 건조로, 콘크리트 건조로 등에 사용되는 건조로용 연소기 (3) 금속열처리로, 유리 및 도자기로, 분위기가스 발생로 등에 사용되는 열처리로 또는 가열로용 연소기 (4) 금속용융, 유리용융 등에 사용되는 용융로용 연소기 (5) 내용적 100 mL 미만의 가스용기에 부착하여 사용하는 연소기 (6) 그 밖에 지식경제부장관이 안전관리에 지장이 없다고 인정하는 연소기	1.1.2 --------------------------------- ---------------- (1) -------------------- (2) ---------------------------------- ------------- (3) ---------------------------------- --------------------- (4) ------------------------- (5) --------------------------------- (6) ----산업통상자원부장관--------------------	- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정
1.3 다른 기준의 인정 1.3.1 신기술 제품 검사기준 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 강제혼합식가스버너의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 09.5.15>	1.3 ----------- 1.3.1 ------------ ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------산업통상자원부장관------------------------------------.	- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

KGS AB931 [강제혼합식 가스버너 제조의 시설·기술·검사 기준] 개정안 항목별 개정사유