KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2 재료

압력용기등의 재료는 그 압력용기등의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른다.

3.2.1 압력용기등의 재료는 표면에 사용상 유해한 손상·타격흔적·부식 등 결함이 없는 것으로 한다.

3.2.2 내면 또는 외면에 0 ㎩를 초과하는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에는 다음 기준에 따른  규격에 적합한 재료(이하 “규격재료”라 한다) 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1) ~ (49) (생 략)

(50) KS D 4301(회 주철품)

(51) KS D 4302(구상 흑연 주철품)

(53) ~ (73) (생 략)

3.2.3~3.2.5 (생  략)

3.2 재료

---------------------------------------------.

3.2.1 ----------------------------------   ---------------.

3.2.2 ---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (49) (현행과 같음)

(50) SPS-KFCA-D4301-5015------

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(51) SPS-KFCA-D4302-5016--------

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(53) ~ (73) (현행과 같음)

3.2.3~3.2.5 (현행과 같음)

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.6 표 3.2.6에서 정한 기화통 또는 기화통의 부분 중 내압부분에는 3.2.3에도 불구하고 해당 표에서 정한 사용금지재료 또는 이와 유사한 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용하지 아니한다.

표 3.2.6 사용금지재료

번호	기화통 또는 기화통의 부분	사용금지재료
5	◦독성가스용 기화통 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 기화통 ◦설계압력이 1.1 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 가스용 기화통과 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃ 를 초과하는 기화통	◦KS D 4302(구상 흑연 주철품) ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

3.2.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.6 사용금지재료

--	------------	----
-	◦-------- ◦-------------------------- ◦----------------------------------------------------------------------------	◦SPS-KFCA-D4302-5016------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 ◦----------------------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4302 구상흑연주철품	GCD400	-	-	-
	GCD450	-	-	-

<주석 신설>

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

-----	---------	--------	-------------------	-------------------	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4302-5016------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	GCD400	-	-	-
	GCD450	-	-	-

ㅇ KS 표준 폐지 후, 민간단체로 이양됨에 따라 단체표준으로 수정