KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.7.1 성형 후 열처리 3.7.1.1 다음의 어느 하나에 해당하는 성형조건에서는 성형 후 반드시 후열처리를 한다. (1) 탄소강 및 저합금강을 단조온도에서 타격으로 성형하는 경우 (2) 탄소강판 및 저합금강판으로 성형을 한 동판·경판 그 밖의 내압부재가 성형후 판의 신장률이 3.7.1.2의 식에 따라 5 %를 넘으면서 다음 중 하나의 조건에 해당되는 경우 (2-1) 치사적 물질[시안화수소, 지시안, 이페릿트, 불화키시린, 그 밖에 TLV-TWA(Threshold Limit Value-Time Weight Average, 정상인이 1일 8시간 주40시간 통상적인 작업을 수행함에 있어 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 정도의 공기 중 가스농도를 말한다)기준농도 1 ppm 이하인 것을 말한다. 이하 같다]을 취급할 것을 목적으로 하는 압력용기 (2-2) ~ (2-5) (생 략) (3) (생 략)	3.7.1 ----------- 3.7.1.1 --------------------------------- -----------. (1) --------------------------------- (2) ----------------------------------- ------------------------------------------------------ (2-1) 치사성 물질[시안화 수소, 시아노겐, 겨자가스, 불화자일렌, --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2-2) ~ (2-5) (현행과 같음) (3) (현행과 같음)	ㅇ 가스명을 화학물질표기법에 따라 수정
3.7.2 용접부 응력제거 3.7.2.1 압력용기등의 용접부는 용접 후에 잔류응력을 제거하기 위하여 열처리를 한다. 다만, 치사적 물질(시안화수소, 지시안, 이페리트, 불화키시린, 그 밖의 TLV-TWA 기준농도가 1 ppm 이하인 것을 말한다)을 수용하기 위한 압력용기등으로서 (6)과 (7)에 해당하는 것은 열처리를 하지 아니할 수 있고, 치사적 물질 외의 물질을 수용하기 위한 압력용기등으로서 (1)부터 (7)까지에 해당하는 것은 열처리를 하지 아니할 수 있다.	3.7.2 ---------- 3.7.2.1 --------------------------------- ------. --, 치사성 물질(시안화수소, 시아노겐, 겨자가스, 불화자이렌, ---------------------------------- ----------------------------------------------- 치사성 물질 --------------------- -------------------------------------.	ㅇ 가스명을 화학물질표기법에 따라 수정