KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제5호에 따른 특정설비 중 저장탱크 및 압력용기(이하 “압력용기등”이라 한다)제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.2 (생 략)

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 규칙 별표 12제4호나목에 따라 압력용기등이 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 압력용기등으로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 압력용기등의 제조 및 검사방법을 그 압력용기등에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.2 압력용기등이 표 1.3.1.2에 따른 인정기준에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국 압력용기등의 인정기준 및 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
ASME SEC.Ⅷ ASME B31.3(Tubular reactor 및 Tubular cooler에 한함)	NBBI에 등록된 AIA(Authorized Inspection Agency)
PED(Pressure Equipment Directive)	EC(European Commission)에 등록된 공인검사 기관(Notified Body)
일본의 고압가스보안법	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회
API(직화식열교환기 및 평저형저장탱크에 한함)
산업통상자원부장관이 인정하는 기준	산업통상자원부장관이 인정하는 검사기관

1.1 ----

------------------------------------------------- 저장탱크(액화천연가스 저장탱크는 제외한다. 이하 같다) 및 압력용기-------------------------.

1.2 (현행과 같음)

1.3 --------

1.3.1 ------------

1.3.1.1 ---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1.3.1.2 ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 1.3.1.2 --------------------------

----	------
--------- ----------------------------------	ASME----------------------------
--------------------	--------------------------------------
-------------	--------------------------------
API 530(직화식열교환기) 및 API 620(평저형저장탱크)
--------------------	------------------- ----

ㅇ 평저형 저장탱크 중 LNG 저장탱크는 AC115를 적용토록 명확화

ㅇ 오류 수정(공인검사기관은 ASME에 등록)

ㅇ  API 기준으로 제조되는 직화식열교환기와 평저형 저장탱크에 대한 기준 명확화

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 압력용기등에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(API 기준으로 제조한 직화식 열교환기의 경우에는 발주자의 검사성적서, API 기준으로 제조한 평저형 저장탱크의 경우에는 발주자 또는 제3자 검사기관의 검사성적서로 할 수 있다)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 압력용기등의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1) `~ (4) (생 략)

4.5.2.1 --------------

--------------------------------------------------------------------------------(API 530으로 제조한 직화식 열교환기의 경우에는 발주자의 검사성적서, API 620으로 제조한 평저형 저장탱크의 경우에는 발주자 또는 제3자 검사기관의 검사성적서로 할 수 있다)------------

-----------------------------------------------.

(1) ~ (4) (현행과 같음)

ㅇ  API 기준으로 제조되는 직화식열교환기와 평저형 저장탱크에 대한 기준 명확화