KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설․기술․검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 규칙 별표 12제4호나목에 따라 탱크가 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 탱크로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받는 경우에는 그 탱크의 제조 및 검사방법을 그 탱크에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.2 탱크가 표 1.3.1.2에 따른 인정기준에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. <개정 13.5.20>

표 1.3.1.2 외국 탱크의 인정기준 및 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
ASME SEC.Ⅻ	ASME에 등록한 AIA (Authorized Inspection Agency)
TPED(Transportable Presure Eqipment Directive)	EC(European Commission)에 등록한 공인검사기관(Notified Body)
일본의 고압가스보안법	고압가스보안협회
지식경제부장관이 인정하는 기준	지식경제부장관이 인정하는 검사기관

1.3 -----------

1.3.1 ------------

1.3.1.1  --------------------------------

----------------------------------------------산업통상자원부장관-----------------------------------------------.

1.3.1.2 ----------------------------------------------------------------------------산업통상자원부장관---------------------------------------------------.

표 1.3.1.2 ------------------

------	-------
----------	----------- -----------------
------------------------ -------	--------------------------------------
-----------	----------
산업통상자원부장관이 인정하는 기준	산업통상자원부장관이 인정하는 검사기관

- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

3.12 도색 및 표시

규칙 별표 24제4호에 따라 탱크 제조자나 수입자는 그 탱크를 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 다음에 따라 도색 및 표시를 한다.

3.12.1 탱크외면 도색

탱크에는 그 외면에 은백색 도색을 한다.

3.12.2 가스종류 표시

탱크에는 그 외면에 충전하는 가스의 명칭 및 충전기한을 표시한다.

<신 설>

<신 설>

3.12.3 (생 략)

3.12 --------

-------------------------------------------------------------------------.

3.12.1 -------

---------------------.

3.12.2 가스종류 등의 표시

---------------------------------- 하며, 다음의 구분에 따른 표시를 부착한다.

(1) 충전가스가 국제연합의 위험물 운송에 관한 권고(RTDG, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)의 적용대상인 경우

가스종류	표시방법
가연성 가스	* * <국제연합번호를 그림문자 외부에 표시하는 경우> ** <국제연합번호를 그림문자 내부에 표시하는 경우>
독성가스	* * <국제연합번호를 그림문자 외부에 표시하는 경우> ** <국제연합번호를 그림문자 내부에 표시하는 경우>
[비고] 1. 국제연합번호: 유해위험물질 및 제품의 국제적 운송보호를 위해 국제연합이 지정한 위험물질의 고유번호 가. 색상: 그림문자 외부에 표시하는 경우에는 주황색 바탕에 검정색 글씨, 그림문자 내부에 표시하는 경우에는 흰색 바탕에 검정색 글씨로 한다. 나. 크기: 글자의 높이는 6.5 ㎝ 이상이 되도록 하며, 바탕은 가로 25 ㎝ 이상, 세로 10 ㎝ 이상으로 한다. 2. 그림문자 가. 색상: 가연성가스인 경우에는 빨간색 바탕에 흰색 불꽃모양, 독성가스인 경우에는 흰색 바탕에 검정색 해골모양으로 한다. 나. 크기: 네 변의 길이는 각각 25 ㎝ 이상으로 한다. 3. 표시위치: 차량에 고정된 탱크의 양측면 및 후면에 부착한다.

(2) 충전가스가 국제연합의 위험물 운송에 관한 권고(RTDG, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)의 적용대상이 아닌 경우

가스종류	표시방법
가연성 가스
독성가스
[비고] 1. 색상: 가연성가스인 경우에는 빨간색 테두리에 검정색 불꽃모양, 독성가스인 경우에는 빨간색 테두리에 검정색 해골모양으로 한다. 2. 크기: 네 변의 길이는 각각 25 ㎝ 이상으로 한다. 3. 표시위치: 차량에 고정된 탱크 양측면 및 후면에 부착한다.

3.12.3 (현행과 같음)

ㅇ 고법 시행규칙 별표 24 개정(17.1.26)내용을 동일하게 반영