KGS AC214(초저온가스용 용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.12 도색 및 표시 규칙 별표 24제1호에 따라 용기에는 그 용기에 충전하는 고압가스의 종류 및 특성을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 기준에 따라 도색을 하고, 가스의 명칭, 용도, 특성 등을 표시한다. 다만, 스테인리스강 등 내식성재료를 사용한 용기의 경우에는 용기 동체의 외면 상단에 10 ㎝ 이상의 폭으로 충전가스에 해당하는 색으로 도색할 수 있다.	3.12 도색 및 표시 ---------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 수출용 용기의 경우에는 도색을 하지 않을 수 있고, --------------------------------------------------------.	ㅇ ‘15. 4. 9일 개정된 고법 시행규칙 별표 24 내용 반영