KGS AC216 ( 고압가스용 재충전금지 용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.7.1 KS D 3512에 의한 딥드로잉재료, 탄소·인 및 황의 함유량이 각각 0.04%이하·0.02%이하 및 0.02%이하인 가공용의 강 또는 이와 동등이상이라고 지식경제부장관이 인정하는 재료로 제조된 용기는 열처리가 불필요하며, 열처리를 하여야 할 용기의 경우, 열처리로는 용기를 가열하는 부분의 각부의 온도차를 25℃ 이하로 한다.	3.7.1 --------------------------------- -----------------------------------------------------산업통상자원부장관---------- ----------------------------------------------------------------------------	- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정