KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
해설 (본문 및 부속서에 규정사항과 이에 관련한 사항을 설명하는 것으로 이 상세기준의 일부는 아님) 재충전용 용접 강제 LPG 용기의 정기 검사 및 시험 Gas cylinders -- Refillable welded steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) -- Periodic inspection and testing 1 적용 범위 이 해설은 내용적이 0.5 L에서 150 L 이하이고, 재충전되는 액화 석유 가스(LPG)용 용접 강제 가스 용기의 정기 검사를 위한 검사 주기, 검사 및 시험 절차를 설명한다. 이 해설은 KS B ISO 4706 또는 동등한 설계ㆍ제조 규격에 따라 설계ㆍ제조되고 외부 부식 방지 시스템으로 보호되는 용기에 적용한다. 이 해설은 다른 재충전용 용접 강제 용기 설계를 LPG용으로 국가 기관의 승인을 얻은 용기 설계에도 적용할 수 있다. 차량용 연료로써 사용되는 LPG 용기는 지게차용으로 사용되는 용기를 제외하고 이 해설에 적용되지 않는다. (내용 생략) 용접 탄소강 가스 용기 -정기 검사와 시험 Welded carbon steel gas cylinders - Periodic Inspection and testing 1. 적용 범위 이 해설은 가스 용기의 다음 사용을 위하여, 일체성을 확인하기 위한 정기 검사 및 시험에 대한 최소 요건들을 설명한다. 이는 사용 국가의 추가적인 요건의 적용을 제외하는 것은 아니다. 이 해설은 압력이 걸리는 상태에서 아세틸렌 및 LPG를 제외한 압축, 액화 또는 용해 가스에 대해 내용적 1~150 L까지의 운반용 탄소강 용접 가스 용기에 적용한다. 또한 가능할 경우 1 L 미만의 내용적을 가지는 용기에도 적용할 수 있다. 추가 국제 규격들은 이음매 없는 강, 이음매 없는 알루미늄, 아세틸렌 및 LPG 용기에 대한 유사한 요건들을 포함하고, 정상적인 충전 과정 동안에 수행되는 검사 및 시험을 포함한다. (내용 생략)	<삭 제>	ㅇ 이관된 KS ISO 표준의 단체표준 전환을 위한 해설 삭제