KGS AC218(고압가스용 이음매없는용기 재검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
해설 이 해설은 본체 및 부록에서 정하거나 기재한 사항과 이들과 관련된 사항을 설명하기 위하여 추가된 참고사항으로 법령에 규정된 기술기준을 충족시키기 위한 적법요건을 포함하지 아니한다. (상세기준 작성 등에 관한 세부지침 2.5, 2.10, 6.2) 이음매 없는 강제 가스 용기의 정기 검사 및 시험 Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders 1. 적용 범위 이 해설은 가스 용기를 재사용하기 위하여 용기의 건전성을 확인하는 정기 검사 및 유지 관리의 최소 요건을 설명한다. 이 해설은 내용적이 0.5 L 이상 150 L 이하이고 압축, 액화 및 용해 가스(아세틸렌을 제외)용 이음매 없는 가스 용기에 적용한다. 필요할 경우, 내용적 0.5 L 미만의 용기도 적용할 수 있다. (내용 생략) 이음매 없는 알루미늄 합금 가스 용기 - 주기적인 검사 및 시험 Seamless aluminium-alloy gas cylinders - Periodic Inspection and testing 1. 적용 범위 이 해설은 가스 용기의 사용을 연장할 수 있도록 가스 용기의 안전성 확인을 위한 정기 검사 및 시험의 최소 요건을 설명한다. 이 해설은 사용 국가의 추가 요구 사항의 적용을 배제하지 않는다. 이 해설은 압력이 있는 압축, 액화 또는 용해 가스(아세틸렌 제외)를 충전하는 내용적 0.5 L 이상 150 L 이하의 운반용 이음매 없는 알루미늄 합금 가스 용기에 대하여 설명한다. 또한 가능할 경우 내용적이 0.5 L 미만인 용기에도 적용할 수 있다. 이 해설은 섬유 강화 알루미늄 합금 용기의 정기 시험 및 검사에는 적용하지 않는다. 이음매 없는 강제 용기, 용접 강제 용기 및 아세틸렌 용기에 대한 이와 유사한 요건과 가스 충전 중 실시되는 시험 및 검사는 다른 규격에 규정되어 있다. (내용 생략)	<삭 제>	ㅇ 이관된 KS ISO 표준의 단체표준 전환을 위한 해설 삭제