KGS AC415(액화석유가스용 복합재료용기 재검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<부록>

4. 재검사주기

(내용생략)

표 1  라이너 없는 복합재료용기

구 분	사용 가스명	기 간(년)
액화가스	액화석유가스(LPG)	5년 또는 10년1)
비고 1) 제조자의 설계조건과 산업자원부 장관으로부터 안전한 것으로 승인을 받은 용기의 경우 재검사 기간을 10년으로 할 수 있다.

4. --------

(현행과 같음)

표 1  -------------

-------	--------	-------
------	----------	----------
비고 1) ---------산업통상자원부 장관-------------- --------------------------------

- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

해설

(본문 및 부속서에 규정사항과 이에 관련한 사항을 설명하는 것으로 이 상세기준의 일부는 아님)

운반용 가스 용기 - 복합재료 가스 용기의 정기검사 및 시험

Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of composite gas cylinders

이 해설은 압력이 있는 압축, 액화 또는 용해 가스를 충전하고 내용적이 0.5 L 이상 450 L 이하인 알루미늄, 강재 또는 비금속 라이너 또는 라이너 없는 구조의 운반용 후프랩과 풀랩 복합 재료 용기의 정기 검사 및 시험의 요건에 대한 설명이다.

비 고  가능한 경우 이 해설은 내용적 0.5 L 이하의 용기에도 적용할 수 있다.

이 해설은 이런 가스 용기의 재사용 적합성을 증명하기 위한 정기 검사 및 시험 요건을 설명한다.

(내용 생략)

<삭 제>

ㅇ 이관된 KS ISO 표준의 단체표준 전환을 위한 해설 삭제