KGS FP216(제조식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5 배관설비기준 2.5.1~2.5.1.1 (생 략) 2.5.1.2 고압가스 배관재료 2.5.1.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다. <개정 16.1.8> (1)~(3) (생 략) (4) 주조품 (4-1) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품) (4-2) SPS-KFCA-D4106-5009(용접구조용 주강품) (4-3) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품) (4-4) SPS-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품) (4-5) KS D 4111(저온 고압용 주강품) (4-6) KS D 4302(구상 흑연 주철품) (4-7)~(5-10) (생 략)	2.5 배관설비기준 2.5.1~2.5.1.1 (생 략) 2.5.1.2 -------- 2.5.1.2.1 ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1)~(3) (생 략) (4) --- (4-1) -------------------------- (4-2) ------------------------------ (4-3) ---------------------------- (4-4) ---------------------------- (4-5) -------------------- (4-6) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 (4-7)~(5-10) (생 략)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.
2.5.1.5 재료의 사용제한 2.5.1.5.1 (생 략) 2.5.1.5.2 다음의 재료는 고압가스 배관등의 내압부분에 사용하지 아니한다. (1) 탄소 함유량이 0.35% 이상의 탄소강재 및 저합금강 강재로서 용접구조에 사용되는 재료. 다만, KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량의 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다. (2) KS D 3507(배관용 탄소강관) (3) KS D 3583(배관용 아아크 용접 탄소강관) (4) KS D 4301(회 주철품) 2.5.1.5.3 (생 략) 2.5.1.5.4 다음의 주철품은 배관재료로 사용하지 아니한다. (1) KS D 4302(구상 흑연 주철품)의 3종·4종 및 5종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB 30-6,, 백심가단 주철품, 퍼얼라이트 가단주철품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. <개정 16.1.8> 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (1-1) 독성가스를 수송하는 배관등 (1-2) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관등 (1-3) 설계압력이 1.6 ㎫를 초과하는 가연성가스 및 독성가스 외의 가스밸브 및 플랜지 (1-4) 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃를 초과하는 배관등 (2) KS D 4302(구상흑연 주철품)의 1종, 2종 및 KS D ISO 5922(가단 주철품) 중 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB는 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. <개정 16.1.8> 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 (2-1)~(3-3) (생 략) <주석 신설>	2.5.1.5 ---------- 2.5.1.5.1 (현행과 같음) 2.5.1.5.2 -------------------------------- -- (1) ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------ (2) ----------------- (3) ----------------------- (4) SPS-KFCA-D4301-5015------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 2.5.1.5.3 (현행과 같음) 2.5.1.5.4 -------------------------- (1) SPS-KFCA-D4302-5016----------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ------------------------------------------------------------------------------------------------ (1-1) ----------------- (1-2) ------------------------ (1-3) --------------------------------- -------------- (1-4) ----------------------------- (2) SPS-KFCA-D4302-5016----------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ------------------------------------------------------------------------- (2-1)~(3-3) (현행과 같음)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함. ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.