현 행	개 정 (안)	개정사유
2.6.1.4 과압안전장치 분출면적 안전밸브·파열판 또는 릴리프밸브의 분출면적이나 유출면적은 다음 계산식에 따라 계산한 면적 이상으로 한다. (1) ~(1-2) 생략 (2) 액체로 분출되는 경우 식(2.13)에 따라 분출면적을 산출한다. 다만, 지식경제부장관이 그 성능을 인정하는 경우에는 식(2.14)에 따라 분출면적을 산출할 수 있다. [eqn: rm A= {11.78Q} over {K _{d} K _{w} K _{c} K _{v} K _{p}} sqrt {{G} over {(1.25P-P _{b} )}}] … (2.13) [eqn: rm A= {11.78Q} over {K _{d} K _{w} K _{c} K _{v}} sqrt {{G} over {(P _{1} -P _{2} )}}] … (2.14)	2.6.1.4 ------------------ --------------------------------------------------------- (1) ~(1-2) 현행과 같음 (2) -------------- ------------------. ---, 산업통상자원부장관----- ------------------------------------- [eqn: rm A= {11.78Q} over {K _{d} K _{w} K _{c} K _{v} K _{p}} sqrt {{G} over {(1.25P-P _{b} )}}] … (2.13) [eqn: rm A= {11.78Q} over {K _{d} K _{w} K _{c} K _{v}} sqrt {{G} over {(P _{1} -P _{2} )}}] … (2.14)	- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정
2.6.1.9 국제공인기준적용 특례 안전밸브 또는 파열판의 분출량결정 및 설치는 API, ASME, ISO 공인기준을 적용한 경우와 그 밖에 지식경제부장관과 한국가스안전공사가 협의하여 인정하는 국제적인 공인기준을 적용한 경우에는 2.6.1.1부터 2.6.1.8까지에도 불구하고 적합한 것으로 본다.	2.6.1.9 ----------------- -----------------------------------------------------산업통상자원부장관---------- ----------------------------------------------------------------------	- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

KGS FP653[ 고정식 압축도시가스 이동식충전차량 충전의 시설·기술·검사 기준] 개정안 항목별 개정사유