현   행

개  정  (안)

개정사유

2.5.8.2.5 배관 하천구역설치

배관의 하천구역 매설기준은 다음과 같다.

(1) 하천 병행설치

하상을 제외한 하천구역에 하천과 병행해 배관을 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1-1) 정비가 완료된 하천으로서 지식경제부장관이 하천구역 외에는 배관을 설치할 장소가 없다고 인정하는 경우로 한다.

2.5.8.2.5 -------------

-----------------------

(1) ----------

---------------------------------------------------------

(1-1) ------------------산업통상자원부장관----

----------------------------

- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

2.5.8.3.2 공지의 폭 유지

(내용생략)

표 2.5.8.3.2 상용압력에 따른 공지의 폭

상용압력	공지의 폭
0.2 ㎫ 미만 0.2 ㎫ 이상 1 ㎫ 미만 1 ㎫ 이상	5 m 9 m 15 m
[비고] 공지의 폭은 배관 양쪽의 외면으로부터 계산하되, 다음 지역에 설치하는 경우에는 표 2.5.7.3.2에서 정한 폭의 3분의 1로 할 수 있다. 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 전용공업지역 또는 일반공업지역 2. 그 밖에 지식경제부장관이 지정하는 지역

2.5.7.3.2 -----------

(현행과 같음)

------	-----
------ ------------ -------	--- ---- ----
[비고] --------------------------- ------------------------------------------------- 1. ----------------------------- -------------- 2. -----산업통상자원부장관---------

표 2.5.8.3.2  ---------

- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정

KGS FS451 [ 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준] 개정안 항목별 개정사유