KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지 시설·기술·검사 기준) 개정사유

현 행	개 정 안	개정사유
2.8.2 방호벽 설치 지상에 설치하는 정압기실 벽, 2.1.4.2에 따라 설치하는 방호벽 또는 건축물의 방호벽은 철근콘크리트제 방호벽이나 콘크리트블럭제 방호벽으로 하고 다음 기준에 따라 설치한다.	2.8.2 ------- --------------- 2.5.8.6.1의 수평거리를 유지하지 못할 경우에 설치하는 방호벽 ----------------------- ------------------------------.	ㅇ 2.8.6.2 및 2.8.6.2.1 조항은 11년10월10일 신설되어 신설배관에만 적용하는 기준으로 이전 설치배관의 변경은 종전 기준에 따르도록 하고 있음. ㅇ 2.8.6.2.2 조항은 15년4월14일 신설되어 기존배관을 변경하는 경우 적용하는 기준임. ㅇ 따라서, 종전 기준 적용에 대한 경과조치 기준을 2.8.6.2.1로 국한하여 적용함.