KGS FS551 (일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.8.3.1 건축물에 고정 설치 (4) 노출배관의 방호 (4-2) 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관과 부식방지피복을 한다.	2.5.8.3.1 ---------- (4) --------- (4-2) ----------------------- 보호관을 설치하고 부식방지조치를 한다.	ㅇ 부식방지‘피복’이라는 문구의 해석에 대해 현장에서 혼선이 있어, 해당 문구를 ‘부식방지조치’로 개정 - 부식방지조치에는 도금, 도색, 도장, 코팅 등의 방법이 있음