KGS GC203 (가스시설 내진설계 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.2.2 액법 및 도법에 따른 중요도 분류

(내용생략)

표 2.2.2 저장탱크 및 처리설비의 중요도 분류

저장탱크 및 처 리설비의 중요도 분류

(표 내용 생략)

[비고]

표 2.2.2에서 X 및 W는 각각 다음의 값을 표시한다.

W : 저장능력(처리설비는 처리설비 안에 있는 가스의 중량을 말한다. 단위는 표에서 나타낸 값)

X : 내진설계대상설비 외면에서 사업소경계선까지의 최단거리(m). 다만, 사업소에 인접하여 다음과 같은 시설이 있는 경우에는  그 바깥까지의 거리 중에서 가장 가까운 위치까지의 수평거리(m)를 x로 한다.

1. 바다, 호수, 하천 및 수로 그리고 「수도법｣에 따른 공업용수도

2. 화물수송용 전용철도

3. 공업전용지역이나 전용공업지역이 되는 것이 확실한 지역 내의 토지. 다만, 현재 보호시설이 있는 경우에는 해당 보호시설까지의 거리로 한다.

4. 제조업(물품의 가공수리업을 포함한다), 전기공급업, 창고업에 관한 사업소의 부지중 현재 그 사업활동에 이용되는 것

5. 1부터 4까지의 시설과 해당 사업소에 인접하는 철도나 도로

6. 앞에서 게재하는 것 외에, 보호시설이 설치되어 있는 토지로서 산업자원부장관이 안전상 지장이 없다고 특별히 인정하는 것

7. 해당 사업소에서 고압가스를 제조하는 자가 소유, 혹은 지상권 그 밖의 토지사용을 목적으로 하는 권리가 설정되어 있는 토지

2.2.2 -----------------

(현행과 같음)

표 2.2.2 ------------------

------------------

(현행과 같음)

[비고]

----------------------------

W : --------------------------------------

----------

X : --------------------------------------

---------------------------------------

-----------------------

1. ----------------------------------

2. ---------------

3. --------------------------------------------------------------------------

4. --------------------------------------------------------------

5. ----------------------------------

6. -------------------------------산업통상자원부--------------------------

7. ----------------------------------------------------------------

- 정부조직법 시행(17.7.26)에 따른 정부조직명 수정