KGS AA535(가스용 금속플렉시블호스 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.9.1 제품표시 호스에 눈에 띠기 쉬운 곳에 표시할 사항은 다음과 같다. 3.9.1.1 연소기용호스 (1) 제조자명이나 약호 (2) 제조번호나 로트번호 <신설> (3)~(8) <생략> 3.9.1.2 배관용호스 튜브는 3 m 마다 다음의 사항을 표시하여야 한다. (1) 제조자명 또는 약호 (2) 제조번호 또는 로트번호 <신설> (3)~(6) <생략> 3.9.1.3 배관용호스 이음쇠 (1) 제조자명 또는 약호 (2) 호칭 및 로트번호 <신설>	3.9.1 ---- -------------------------------. 3.9.1.1 ------ (1) -------- (2) ---------- (3) 제조 연월 또는 제조 연월일 (4)~(9) <현행과 같음> 3.9.1.2 ----- --------------------------. (1) ---------- (2) ----------- (3) 제조 연월 또는 제조 연월일 (4)~(7) <현행과 같음> 3.9.1.3 --------- (1) ---------- (2) -------- (3) 제조 연월 또는 제조 연월일	ㅇ 호스의 제조시기 확인이 가능하도록 제품표시사항 개정