KGS AC313(자동차냉매용 접합용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.1.2 제품에 대한 검사 용기 신규검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합 여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다. 4.1.2.1 설계단계검사 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받는다. (1) 용기 제조자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 제조하는 경우 (2) 용기 수입자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 수입하는 경우 <신 설> (3) 설계 두께를 5 ％ 초과하여 변경하는 경우 (4) 실제 사용두께를 10 % 초과하여 변경하는 경우 (5) 동체 외경을 5 % 초과하여 변경하는 경우 (6) 용기 길이(내압부분에 한정한다)를 50 %(2부 구조의 용기는 5 %) 초과하여 변경하는 경우 (7) 개구부의 수량, 형상 및 치수, 경판의 형상 및 치수를 변경하는 경우 (8) 용접의 종류, 용접재료 또는 조건을 변경하는 경우 (9) 내압시험압력을 증가시키는 경우	4.1.2 제품에 대한 검사 ------------------------------------- ------------------------------------. 4.1.2.1 설계단계검사 4.1.2.1.1 규칙 ----------------------------- -------------------- (1) ----------------------------------- (2) ----------------------------------- 4.1.2.1.2 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받는다. (1) ----------------------- (2) -------------------------- (3) ----------------------- (4) ----------------------------------- ---- (5) ----------------------------------- -- (6) --------------------------- (7) --------------------	ㅇ 용기의 신규 또는 변경 설계단계검사 대상을 명확히 하고자 함.