KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.3.2.2 저장능력 5톤(가연성 가스 또는 독성가스가 아닌 경우에는 10톤) 또는 500 ㎥(가연성가스 또는 독성가스가 아닌 경우에는 1 000 ㎥) 이상인 저장탱크 및 압력용기(반응·분리·정제·증류를 위한 탑류로서 높이 5 m 이상인 것만을 말한다)와 저장탱크 및 압력용기의 지지구조물 및 기초는 KGS GC203(가스시설 내진설계 기준)에 따라 지진의 영향으로부터 안전한 구조로 설계·제작·설치하고, 그 성능을 유지한다.	2.3.2.2 -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준)----- ----------------------------------.	ㅇ 내진설계 기준 코드명 변경에 따른 인용문구 수정
2.5.2.2 사업소 밖에 설치하는 배관은 KGS GC204(가스배관 내진설계 기준)에 따라 지진의 영향에 대하여 안전한 구조로 설계·설치하고, 그 성능을 유지한다.	2.5.2.2 ----------------KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준) 및 KGS GC204(매설 가스배관 내진설계 기준) ---------.	ㅇ 내진설계 기준 명칭 변경에 따른 인용문구 수정