KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.4.2 가스설비(냉매)설비 구조 세로방향으로 설치한 원통형 응축기 중 동체의 길이가 5 m 이상인 응축기와 내용적이 5천리터 이상인 수액기, 이것들의 지지구조물 및 기초는 KGS GC203(가스시설 내진설계 기준)에 따라 내진성능을 확보한 것으로 한다.	2.4.2 -------------- ---------------------------------------------------------------------KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준)---------.	ㅇ 내진설계 기준 코드명 변경에 따른 인용문구 수정