KGS FP334(액화석유가스 소형용기충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.3.2.1.2 내진구조 저장탱크(저장능력이 3톤 이상인 저장탱크만을 말한다)의 지지구조물과 기초는 지진에 견딜 수 있도록 KGS GC203(가스시설 내진설계 기술기준)에 따라 설계하고, 지진의 영향으로부터 안전한 구조로 설치한다.	2.3.2.1.2 ----- ------------------------------------------------------ KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준)---------------------------.	ㅇ 내진설계 기준 코드명 변경에 따른 인용문구 수정