KGS FP553(바이오가스제조사업 제조소의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.2 기초기준 2.2.2 기초공사 2.2.2.2 정제설비·저장탱크·가스홀더·압축기·펌프·기화기·열교환기 및 냉동설비 및 부취제주입설비 (이하 □저장탱크등□이라 한다)의 지지구조물 및 기초는 KGS GC203(가스시설 내진설계 기준)에 따라 설계하고, 지진의 영향으로부터 안전한 구조로 설치한다. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 시설은 내진 설계 대상에서 제외한다.	2.2 ---- 2.2.2 ---- 2.2.2.2 --------------------------------- -------------------------------------------------- KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계기준)----------------------------------------------------------------------.	ㅇ 내진설계 기준 코드명 변경에 따른 인용문구 수정
2.5 배관설비기준 2.5.2 배관설비 구조 2.5.2.2 배관 내진설계 배관등은 허용 지진강도에 따라 그 배관등의 기능 유지 및 누출 방지가 가능하도록 KGS GC204(가스배관 내진설계 기준)에 따라 내진설계를 한다.	2.5 ------ 2.5.2 ------- 2.5.2.2 ------- ------------------------------------------ KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준) 및 KGS GC204(매설 가스배관 내진설계 기준)-------.	ㅇ 내진설계 기준 코드명 변경에 따른 인용문구 수정