KGS FP653(고정식 압축도시가스 이동식충전차량 충전 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.3.2.2 저장능력이 5톤 또는 500 ㎥ 이상인 저장탱크 및 압력용기(반응·분리·정제·증류 등을 행하는 탑류로서 높이 5 m 이상인 것에만 적용함)와 저장탱크 및 압력용기의 지지구조물 및 기초는 KGS GC203(가스시설 내진설계 기준)에 따라 지진의 영향에 대하여 안전한 구조로 설계·제작 및 설치하고, 그 성능을 유지한다.	2.3.2.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------- KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준)----------------------------------------------.	ㅇ 내진설계 기준 코드명 변경에 따른 인용문구 수정